Software for GAUS DISCHARGE TESTER PR110V50A-Cell
U odnosu na standardni softver za PR110V50A i GUMS200V100A softver za PR110V50A-Cell ima sledeće dodatne mogućnosti:
	Karakteristike Softvera za PR110V50A-Cell

	a) Izbor režima pražnjenja akumulatorske baterije

	b) Prikaz toka ispitivanja akumulatorske baterije sa stanjem svake ćelije (grafički i numerički prikaz napona svake ćelije struja pražnjenja,

	vreme, trajanje ispitivanja, oslobođeni kapacitet, ukupan napon baterije, ispale ćelije sa vremenom ispada)

	c) Obrada merenih vrednosti i štampanje izveštaja sa sledećim podacima: distribucija, objekat, datum ispitivanja, tip baterije, broj ćelija u

	bateriji, temperatura elektrolita, kapacitet baterije za definisanu struju pražnjenja, gustina elektrolita, napon ćelija i cele baterije u režimu

	održavanja stalne napunjenosti i bez ispravljača (neopterećena baterija)

	d) Grafički i tabelarni prikaz

	
	1- Naponi ćelija bez punjenja i opterećenja

	
	2- Gustina elektrolita napunjenih ćelija

	
	3- Unutrašnje otpornosti ćelija pune baterije

	
	4- Kapaciteti ćelija

	
	5- Procentualne vrednosti kapaciteta ćelija

	
	6- Dijagram pražnjenja ćelija

	 
	7-Spisak ispalih ćelija i ocena stanja akumulatorske baterije


Inserti iz softvera za PR110V50A-Cell
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IZVESTA O ISPITIVANJU KAPACITETA BATERIE

Servis: [GAUS5.1.5. da.o. radarica Sombar

Mesto [25000 Sambor

Adresa [Fere Gucurie 13

TelFa: 025 421 03

Kiijent
Mesto [F1000 B=ogad

Adresa [Viadmia Miovica 15

TelFa:

Napomena: [FRABVI00A No. 0005

Baterija: [s8v 1008

Proizvodiac:

Seiiski oy

Datum poizvodrie:

Datum prodsie:

Komentar

Cells [g/cm3]
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Test No TESTI Daturn testa: 25022009 Vreme testa: 123233 PM
Ispitna stra [A] 220 U pragreelii [V} 175 Zadato vieme [fm] 48h 00m
Rezultat testa: Fail
Nalaz:
Cormmert
Test izvrsi M.P.
Datum stampanja: ~ 31.102014 10:00 AM
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