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PONUDA SERVISNE OPREME
Na osnovu razgovora  šaljemo Vam ponudu za nabavku uređaja za ispitivanje i punjenje starterskih baterija (servis). Uređaji su  urađeni po standardima EU i usklađeni sa:
· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

· nisko naponskom direktivom LVD 73(23 EEC.
Oprema je razvijena u skladu sa tehničkim zahtevima proizvođača akumulatora (T.A.B Topla, Vesna-SAP, Black Horse Sombor, Munja, Tesla, Johnson Control VARTA, EXIDE, BOSCH...).
	r.br
	Naziv
	VP Cena
Dinar

	1. 
	Gaus Charger GC12/24V24A_AGM 
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Automatski visoko-frekventni punjač akumulatora za sve tipove i tehnologije izrade starterskih baterija (Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, gel…), punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem, podesiva i kontrolisana struja, napon, vreme Ah…, max 24A za punjenje jedne ili dve baterije od 12V, LCD displej sa 2x16 karaktera, 15 menija, uslovljavanje karakteristike punjenja, preko 10 zaštitnih mera…
	46875,00


	2. 
	Gaus High Rate Discharge Tester PR800A12V
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Uređaj za ispitivanje startne sposobnosti (ispravnosti) akumulatora podesivom regulisanom strujom od 5 do 800A (korak od 5A), LCD disp. 2x16k, sat realnog vremena sa kalendarom, pohranjivanje do 1000 testova u internoj memoriji, kalibracija…

Opcije: 

1. termalni printer “TP” za štampanje parametara i rezultata ispitivanja sa grafikonom napona, datumom i komentarom

2. softver za PC računar “S”, grafikoni struje i napona, tabele, baza podataka, kompletan izveštaj na A4 formatu, rad u realnom vremenu (zadavanje parametara i monitoring sa računara)…
	112500,00
18750,00
6250
 

	3. 
	Gaus Charger GC12V15A-AGM
	34375,00
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Gaus Charger GC12V25A-AGM
	37500,00


	5. 
	Gaus Universal Battery Tester GUBT6-24V60A-FCH-DCH
High frequency intelligent fast charger… Uređaj za punjenje, brzo punjenje bez grejanja, kapacitivno testiranje, razradu u ciklusima... kondicioniranje i održavanje olovnih baterija noninalnog napona 12 i 24V izbor struje i napona punjenja (0-60A) i pražnjenja (0-25A), ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, LCD displej sa 2x16 karaktera...
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	68750,00


	6. 
	Gaus Charger GC12-48V15A

High frequency intelligent charger za punjenje od 1 do 4 baterije od 12V u rednoj vezi, punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem, izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu, LCD displej sa 2x16 karaktera …
	46875,00
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Gaus Charger GC12/24V24A-PARS

High frequency intelligent fast charger… Uređaj za punjenje, brzo punjenje bez grejanja, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija noninalnog napona 6,12,24V izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju , LCD displej sa 2x16 karaktera...
	56250,00
 

	8. 
	Gaus Starter Battery Capacity Tester GSBCT12V25A
Pražnjač konstantnom regulisanom strujom od 0A do 25A za ispitivanje Rc, C-20, C-10, C-5...LCD displej sa 2x16 karaktera, CE znak, softver za PC računar...

Opcije:

1. termalni printer “TP” za štampanje parametara i rezultata ispitivanja sa grafikonom napona, datumom i komentarom
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2. softver za PC računar “S”, grafikoni struje i napona, tabele, baza podataka, kompletan izveštaj na A4 formatu, rad u realnom vremenu (zadavanje parametara i monitoring sa računara)…
	43750,00
18750,00
6250



	9. 
	Gaus Starter Battery Capacity Tester GSBCT6-12V80A
Pražnjač konstantnom regulisanom strujom od 0A do 80A za ispitivanje Rc, C-20, C-10, C-5...LCD displej sa 2x16 karaktera, CE znak, softver za PC računar...

Opcije:

1. termalni printer “TP” za štampanje parametara i rezultata ispitivanja sa grafikonom napona, datumom i komentarom
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2. softver za PC računar “S”, grafikoni struje i napona, tabele, baza podataka, kompletan izveštaj na A4 formatu, rad u realnom vremenu (zadavanje parametara i monitoring sa računara)…
	59375,00
18750,00
6250,00


	10. 
	Gaus Battery Charger GBC120V10A
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High frequency intelligent charger za punjenje od 2 do 10 baterija od 12Vi kapaciteta do 100Ah u rednoj vezi, punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem, izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu, LCD displej sa 2x16 karaktera …
	68750,00


	11. 
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Gaus Battery Charger GBC120V20A
High frequency intelligent charger za punjenje od 2 do 10 baterija od 12Vi kapaciteta do 200Ah u rednoj vezi, punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem, izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu, LCD displej sa 2x16 karaktera …
	137500,00


	12. 
	Gaus Battery Keeper GBK2x12V1A, GBK2x12V3A

Uređaj za izjednačavanje napona dva redno vezana akumulatora (na kamionima, traktorima, autobusima, itd.), štiti od prepunjavanja, sulfatizacije, produžava vek obe baterije
	4500,00
11250,00
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